

TEXTES DE PRESCRIPTION (AUSSCHREIBUNGSTEXTE)

**Palissades :**

**Germania antik®**

Palissade en béton rustique, conforme à la réglementation RiBoN, avec profil rectangle 14x21 cm et toutes arêtes brisées (vieillies), aux teintes nuancées ou unies.

Mise en œuvre selon les instructions de pose du fabricant.

Section : 21 x 14 cm

Hauteurs : 28 / 42 / 63 cm

Teintes : calcaire coquillier nuancé / Anthracite / Beige

------------------------------------------------------------------------------------

Fourniture et pose des palissades dans une fondation béton C 12/15 dans les dimensions L x l x H \_\_\_x\_\_\_x\_\_\_ cm. L’alignement et les niveaux seront conformes au calepinage de pose défini par la maîtrise d’œuvre. La palissade doit être enterrée d’environ 1/3 de sa hauteur.

La fondation béton enrobe la palissade des 2 côtés.

Le remblai, constitué d'un matériau drainant et non lié, doit être posé et compacté par couches avec un compacteur approprié. Une natte de drainage sera posée à l'arrière de la palissade.

Dans le cas de sols peu drainants et sensibles au gel, un système de drainage est à prévoir au pied de la fondation pour évacuer les eaux de surface.